{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"\r\nOG2 I  € 162.794,62 45,82 Prevalente\r\nOG1 I No € 171.145,14 39,55 Scorporabile\r\n OG11 I No € 52.008,90 14,63 Scorporabile\r\n\r\nsi chiede come mai la categoria prevalente risulta Og2 essendo di importo inferiore alla categoria OG1?\r\n","si allega, nella sezione documentale, apposita errata corrige."]
[2,"Buongiorno, con la presente trasmettiamo le seguenti richieste di chiarimento:\r\n\r\n1)      Al fine di formulare l’offerta tecnica, relativamente al punto A2, si chiede se è stato redatto un progetto elettrico ed illuminotecnico interno ed esterno su cui apportare delle migliorie.\r\n\r\nSi chiedono chiarimenti relativamente ai punti presa, comando e punti luci necessari.\r\n\r\n \r\n\r\n2)      Si richiedono chiarimenti sul numero di ventilconvettori da installare nell’ambiente 1-2-3, nell’elaborato grafico (impianti) sono n. 9 (n. 3 per ambiente), nel computo 6 (n. 2 per ambiente).\r\n\r\n \r\n\r\n3)      Relativamente agli infissi si chiede se bisogna attenersi a specifiche indicazioni della Soprintendenza relativamente all’essenza da considerare: pino silvestre come riportato nel computo o castagno come riportato nella relazione tecnica. Si richiedono chiarimenti relativamente alla fornitura di persiane presenti nell’elaborato grafico (Prospetto Ovest piano primo) ma non considerati nel computo metrico. Inoltre vi è una discrepanza tra il numero di finestre da fornire e da posare come riportato nel computo. Quale quantità è da considerare? \r\n\r\nRingraziandovi anticipatamente attendiamo un vs gentile riscontro, \r\nCordiali Saluti","RISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO 1)\r\nNon è stato redatto un progetto elettrico ed illuminotecnico interno ed esterno, ma solo delle tavole grafiche.\r\n\r\nRISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO 2)\r\nQualora dovesse esservi una discordanza tra gli elaborati grafici ed il computo, in merito al numero dei Ventilconvettori da posizionare nei diversi ambienti, fa fede il computo.\r\n\r\nRISPOSTA A RICHIESTA DI CHIARIMENTO 3)\r\nIn riferimento agli infissi, non vi è alcuna prescrizione della Soprintendenza. Bisogna attenersi a quanto indicato nel computo metrico. Se si ritiene di utilizzare il castagno lo stesso è consentito.\r\nIn merito al quantitativo degli infissi da fornire, attenersi a quanto indicato nel computo metrico.\r\n\r\nIL RUP\r\nIng. Antonio PORCO"]